**移动式X射线成像系统维修服务采购需求**

**一、采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **设备品牌** | **型号** | **数量** | **故障现象** | **采购需求** | **维保年数（配件）** | **预算价格（配件）** | **备注** |
| 移动式X射线成像系统维修服务 | 飞利浦 | MobileDiagnost WDR | 1台 | 球管漏油，机器无法正常运行 | 本次设备故障的维修（含所有人工费、配件运输费及配件费） | 1年 | 13万元 | 球管参数需满足：1.球管最大热容量：220KJ;2.管电压：150KV;3焦点0.7；4输入功率满足：32KW-40KW;5阳极靶角：16度；6.管电流1440mAs. |

**二、维修服务内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目类别 | 详细内容 |
| 1 | 现场服务 | ▲采购结果公示后，10个工作日完成设备维修。在质保期内，工程师现场服务，工程师接电话后4小时内响应，24小时内到场。 |
| 2 | 维修配件 | ▲符合招标参数，要求更换全新原装球管，具备原厂证明书。 |
| 3 | 质保 | ▲要求球管12个月全保。 |
| 4 | 兼容性 | 要求更换备件能与现有设备完全兼容 |
| 5 | 付款要求 | 配件安装完成后，经测试机器正常运行，支付合同价款的90%，配件质保期满后，支付合同价款的10%。 |